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ANNEX 2. MODEL D’OFERTA ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT

DECLARO:

1. Que em comprometo al subministrament en règim de lloguer de quatre mòduls per lavabos, vestuaris i magatzem a Can Montmany amb entrega i retirada dels mateixos, revestiment, obres d’instal·lació i desinstal·lació, pel preu (en xifres i lletres) de       € (IVA no inclòs) segons taula de sota, amb subjecció als plecs rectors i compromís de complir amb la legislació aplicable en matèria laboral i de seguretat social, respectant els convenis col·lectius i altres normes d’aplicació, les normes fiscals i la resta de l’ordenament jurídic amb inclusió, en tot cas, de les directives, reglaments i altres disposicions de la Unió Europea.
	
	Preu màxim (sense IVA)
	Preu ofert (sense IVA)

	Preu base de licitació pel lloguer dels 4 mòduls totalitat contracte (4 anys)
	36.864 €
	€/4 anys

	Revestiment mòduls (a pagar el primer mes de contracte)
	18.300 €
	

	Desmuntatge revestiment mòduls
	1.372 €
	

	Ports entrega (a pagar el primer mes de contracte)
	745 €
	

	Ports retirada (a pagar el darrer mes de contracte)
	745 €
	

	Obres instal·lació (a pagar el primer mes de contracte)
	754 €
	

	Obres desinstal·lació (a pagar el darrer mes de contracte)
	754 €
	

	Total (sense IVA)
	59.534 €
	


2. Que ofereixo en relació a la resta de criteris automàtics:
Reducció en el temps d’entrega dels mòduls un cop adjudicat el contracte de subministrament en règim de lloguer (Fins a 10 punts)

 Entrega dels mòduls dins el termini màxim de 2 setmanes (10 punts)
 Entrega dels mòduls dins el termini màxim de 3 setmanes (8 punts)

 Entrega dels mòduls dins el termini màxim de 4 setmanes (6 punts)
 Entrega dels mòduls dins el termini màxim de 5 setmanes (4 punts)

 Entrega dels mòduls dins el termini màxim de 6 setmanes (2 punts)
 Entrega dels mòduls dins el termini màxim de 8 setmanes (0punts)

Reducció del temps de resposta per a actuacions de manteniment correctiu en cas d'urgència (fins a 10 punts)
L'empresa es compromet a donar resposta a les incidències urgents de manteniment correctiu en el termini màxim següent, comptat des de la comunicació de la incidència pel tècnic municipal:

 1 a 2 dies naturals (10 punts).

 3 a 4 dies naturals (5 punts).
 5 a 6 dies naturals (0 punts).
Acreditar la resistència al foc dels quatre mòduls (fins a 10 punts)

 R30 (0 punts)

 R60 (5 punts)

 R 90 o superior (10 punts)

Acreditació: Per obtenir la puntuació corresponent, l'empresa licitadora haurà d'aportar, juntament amb aquest annex, la documentació tècnica que acrediti la classificació de resistència al foc oferta, mitjançant:

· Fitxa tècnica del fabricant que identifiqui els mòduls oferts i les característiques dels elements constructius valorats.

· Informe d'assaig o de classificació de resistència al foc, o documentació tècnica equivalent admissible, que acrediti la classificació declarada d'acord amb la normativa aplicable.

La documentació presentada haurà de permetre comprovar que la classificació oferta correspon als elements constructius definits al plec de prescripcions tècniques i és aplicable als quatre mòduls.

Acreditar l’aïllament tèrmic dels mòduls vestuari i magatzem (fins a 10 punts)

 U fins a 0,35 W/m²·K: (10 punts)
 U entre 0,35 i 0,50 W/m²·K: (5 punts)
 U superior a 0,50 W/m²·K: (0 punts)

Acreditació: Per obtenir la puntuació corresponent, l'empresa licitadora haurà d'aportar, juntament amb aquest annex:

· Fitxa tècnica del fabricant dels panells o elements constructius valorats, amb identificació dels mòduls als quals corresponen.

· Documentació tècnica del fabricant, informe de càlcul o d'assaig, o documentació equivalent que acrediti el valor de transmitància tèrmica U declarat, expressat en W/m²·K.

La documentació haurà de permetre verificar objectivament els valors declarats per als mòduls de vestuari i magatzem.
Les empreses licitadores que optin a obtenir puntuació en els criteris de resistència al foc i aïllament tèrmic hauran d'aportar, dins del sobre únic i juntament amb aquest annex, la documentació tècnica justificativa indicada als apartats corresponents. En cas que la documentació aportada no permeti verificar inequívocament la classificació ofertada, la puntuació assignada serà de 0 punts.
(signatura electrònica del/de la representant de l’empresa)
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